附件：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 主要参数或服务要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 碳钢风机 | 以厂家型号为准 | 功率：55KW尺寸：2890\*1418\*1797mm（L≤2920，W≤1440mm）处理风量：36885-69392m3/h全压：3088-2264Pa转速：1300r/min材质：钢制防腐配置：六安变频电机，IP55减震：安立静弹簧减震皮带：三力士皮带工况要求：供应商对本项目工况出具质量保证函，并在出现质量售后1小时内抵达现场维修。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 风机变径 | 规格：Φ1200材质:pvc板4mm |  | 2 | 个 |  |
| 3 | 主风管 | 规格：Φ1200材质:PP-s 6mm |  | 49.5 | 米 | 含烟囱管 |
| 4 | 阻燃主风管 | 规格：Φ1200材质:PP-s 6mm |  | 6 | 米 |  |
| 5 | 支风管 | 规格：Φ1000材质:PP-A 6mm |  | 3 | 米 |  |
| 6 | 支风管 | 规格：Φ800材质:PP-A 5mm |  | 9 | 米 |  |
| 7 | 90°弯头 | 规格：Φ1200材质:PP-A 6mm |  | 5 | 个 |  |
| 8 | 45°弯头 | 规格：Φ1200材质:PP-A 6mm |  | 4 | 个 |  |
| 9 | 变径 | 规格：1200-1000mm材质:PP-A 6mm |  | 1 | 个 |  |
| 10 | 变径 | 规格：1000-800mm材质:PP-A 6mm |  | 1 | 个 |  |
| 11 | 电动风阀 | 规格：Φ700  |  | 3 | 个 |  |
| 12 | 异径三通 | 规格：1200-1200-700mm材质:PP-A 6mm |  | 1 | 个 |  |
| 13 | 异径三通 | 规格：1000-1000-700mm材质:PP-A 6mm |  | 1 | 个 |  |
| 14 | 异径三通 | 规格：800-800-700mm材质:PP-A 6mm |  | 1 | 个 |  |
| 15 | 管道支架 | 规格：5\*5钢制防腐角铁+拉杆 |  | 23 | 组 |  |